{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXLG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXLG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXLG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXLG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXLG50K3V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)"]
["Priključci cjevovoda","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Plin","VP","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Odvod vode","OD","mm","","18.0","","18.0","18.0","18.0"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","275","275","476","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29 (1)","3.29 (1)"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67 (1)","3.67 (1)"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Grijanje","","A","A","A","A","A","A"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (3)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Napomene","","","","(1) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU"]
["","","","","(2) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(2) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m"]
["","","","","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m"]
["","","","","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(4) - 220 V","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(4) - 220 V","(4) - 220 V","(4) - 220 V"]
["","","","","(5) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(5) - 230 V","(5) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(5) - 230 V","(5) - 230 V","(5) - 230 V"]
["","","","","","(6) - 240 V","","(6) - 240 V","(6) - 240 V","(6) - 240 V"]
["","","","","","(7) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","","(7) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(7) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(7) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]