{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-B / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM50B2V1B / RXM50R2V1B","FVXM50B2V1B / RXM50R5V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","5","5"]
["","Maks.","","kW","5.8","5.8"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","5.8","5.8"]
["","Maks.","","kW","8.1","8.1"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.81","3.81"]
["","COP","","","3.81","3.81"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","656","656"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A"]
["","","Grijanje","","A","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5","5"]
["","SEER","","","7.3","7.3"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","240","240"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.1","4.1"]
["","SCOP/A","","","4.31","4.31"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","3.58","3.58"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1,330","1,330"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]