{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":87,"n_cols":14,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFQ20AVEB","FXFQ25AVEB","FXFQ32AVEB","FXFQ40AVEB","FXFQ50AVEB","FXFQ63AVEB","FXFQ80AVEB","FXFQ100AVEB","FXFQ125AVEB"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","","","","","","33.0"]
["","Hlađenje","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","","","","","","33.0"]
["Standardna dodatna oprema","Radni priručnik","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenažno crijevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Obujmica za drenažno crijevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vijci","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instalacijski vodič","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolacija priključka","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Umeci za brtvljenje","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Brtveni uložak ispusnog otvora","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Stezaljke","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Učin hlađenja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","","","","","","7.10"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Plin","","VP","mm","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Odvod vode","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Ukrasna ploča 4","Dimenzije","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Visina","mm","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Model","","","","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama"]
["","Boja","","","","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)"]
["","Težina","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","","","","","","53"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Dubina","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Visina","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","","kg","19","19","19","20","21","21","24","24","26"]
["Dekorativni panel","Težina","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","130","130","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Boja","","","","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)"]
["Kapacitet grijanja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","","","","","","8.0"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Naziv","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(3) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(3) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(3) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(3) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(3) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(3) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(3) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(3) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(3) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine."]
["","","","","","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(5) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(6) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","","(9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A"]
["","","","","","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["","","","","","(11) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(11) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(11) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(11) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(11) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(11) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(11) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(11) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(11) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem."]
["","","","","","(12) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(12) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(12) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(12) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(12) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(12) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(12) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(12) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(12) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["","","","","","(13) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(13) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(13) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(13) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(13) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(13) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(13) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(13) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(13) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["","","","","","(14) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, vanjska temperatura: 48°CDB","(14) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, vanjska temperatura: 48°CDB","(14) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, vanjska temperatura: 48°CDB","(14) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, vanjska temperatura: 48°CDB","(14) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, vanjska temperatura: 48°CDB","(14) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, vanjska temperatura: 48°CDB","(14) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, vanjska temperatura: 48°CDB","(14) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, vanjska temperatura: 48°CDB","(14) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, vanjska temperatura: 48°CDB"]
["Potrošnja snage - 50 Hz","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","","","","","","0.06"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","","","","","","0.06"]
["Ventilator","Količina zraka - 50 Hz","Hlađenje","Na većoj brzini ventilatora","m³/min","","","","","","16.5"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","m³/min","","","","","","10.5"]
["Radna tvar","GWP","","","","","","","","","2,087.5"]
["Ukrasna ploča 2","Model","","","","","","","","","BYCQ140D7GW1 - ploča za automatsko čišćenje"]
["","Boja","","","","","","","","","Bijelo (Ral 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","","","","","","130"]
["","","","Širina","mm","","","","","","950"]
["","","","Dubina","mm","","","","","","950"]
["","Težina","","","kg","","","","","","10.3"]
["Ukrasna ploča 3","Model","","","","","","","","","BYCQ140D7W1W - potpuno bijela"]
["","Boja","","","","","","","","","Bijelo (Ral 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","","","","","","50"]
["","","","Širina","mm","","","","","","950"]
["","","","Dubina","mm","","","","","","950"]
["","Težina","","","kg","","","","","","5.4"]
["Zračni filtar","Tip","","","","","","","","","Stakloplastična mreža"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","","","","","","16"]