{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Rashladni učin","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Priključna snaga – 50 Hz","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Širina","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Dubina","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Težina","Uređaj","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Kućište","Boja","","","","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)"]
["","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Ventilator","Količina zraka - 50Hz","Hlađenje","Na većoj brzini ventilatora","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Vanjski statički tlak - 50 Hz","","Visoki","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Razina zvučnog tlaka","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","","","VP","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Plin","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","","","VP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Odvod vode","","","","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm"]
["Odvod do visine","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Zračni filtar","Tip","","","","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža"]
["Standardna dodatna oprema","Podloška za okvir vješalice","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Stezaljke","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drenažno crijevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolacija priključka","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metalna obujmica za drenažno crijevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vijci","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Umetak za brtvljenje","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Napajanje","Naziv","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Napomene","","","","","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke"]
["","","","","","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora."]
["","","","","","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)"]
["","","","","","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["","","","","","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["","","","","","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]