{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC55WVM"]
["Tip","","","","","Pročistač zraka"]
["Primjena","","","","","Tip parapetne jedinice"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","500"]
["","","","Širina","mm","270"]
["","","","Dubina","mm","270"]
["Težina","Uređaj","","","kg","6.8"]
["Površina prostora za primjenu","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Funkcija pročišćavanja zraka","Ulazna struja","","Turbo","kW","0.037"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Tiho","kW","0.008"]
["Nivo zvučnog tlaka","Funkcija pročišćavanja zraka","","Turbo","dBA","53"]
["","","","Srednji","dBA","39"]
["","","","Nizak","dBA","29"]
["","","","Tiho","dBA","19"]
["Ventilator","Količina zraka","Funkcija pročišćavanja zraka","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Srednji","m³/h","192"]
["","","","Nizak","m³/h","120"]
["","","","Tiho","m³/h","66"]
["Dust collecting method","","","","","Elektrostatički HEPA filtar"]
["Deodorizing method","","","","","Flash streamer + dezodorirajući katalizator"]
["Sigurnosni uređaji","Stavka","","01","","Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)"]
["Standardna dodatna oprema","Daljinski upravljač","","","","1"]
["","Držač daljinskog upravljača","","","","1"]
["","Elektrostatički HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorirajući filtar","","","","1"]
["","Radni priručnik","","","","1"]
["Kabel za napajanje","m","","","","1.8"]
["Power supply","Faza","","","","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220-230"]
["Radna struja","Funkcija pročišćavanja zraka","","Turbo","A","0.32"]
["","","","Srednji","A","0.14"]
["","","","Nizak","A","0.10"]
["","","","Tiho","A","0.08"]
["Napomene","","","","","(1) - Površina prostora za primjenu odgovara za maksimalnu brzinu ventilatora (HH) radne jedinice. Površina prostora za primjenu naznačuje prostor iz kojeg se određena količina čestica prašine može ukloniti za 30 minuta. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Pretvoreno u NRCC norme iz testnih vrijednosti u skladu s JEM1467."]
["","","","","","(3) - Pretvoreno u CADR norme iz testnih vrijednosti u skladu s JEM1467."]
["","","","","","(4) - Razine radne buke predstavljaju prosječne vrijednosti izmjerene na udaljenosti od 1 m od prednje, lijeve, desne i gornje strane jedinice. (Jednako je vrijednostima u komori bez jeke)"]
["","","","","","(5) - Elektrostatički HEPA filtar priključen je na jedinicu."]
["","","","","","(6) - Ostale funkcije: Aktivna funkcija oblikovanja. Funkcija automatskog pokretanja."]