{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXA-B8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXA42B5V1B8","RXA50B5V1B8"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","734","734"]
["","","","Širina","mm","954","954"]
["","","","Dubina","mm","401","401"]
["Težina","Uređaj","","","kg","49","49"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Raspon rada","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°C DB","-10","-10"]
["","","","Maks.","°C DB","46","46"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","18","18"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","48","48"]
["","Grijanje","","Nom.","dBA","48","48"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32"]
["","Punjenje","","","kg","1.1","1.1"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","0.75","0.75"]
["","GWP","","","","675","675"]
["Priključci cjevovoda ","Duljina cjevovoda ","Maks. ","OU - IU","m","30","30"]
["Priključci cjevovoda","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","20","20"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1"]
["","Drain cap","","","","3","3"]
["","Drain plug","","","","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]