{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-AAW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20AAW","SEHVX32AAW","SEHVX40AAW","SEHVX64AAW"]
["Radna tvar","GWP","","","","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","","766"]
["","","Dubina","mm","","396"]
["","","Height","mm","","1,573"]
["Kućište","Materijal","","","","Pocinčana čelična ploča obojena poliesterom"]
["","Boja","","","","Daikin bijelo"]
["Težina","Uređaj","","kg","","62"]
["Power supply","Phase","","","","3N~"]
["","Frekvencija","","Hz","","50"]
["","Naziv","","","","W1"]
["","Napon","","V","","400"]
["Napomene","","","","(1) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu","(1) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu","(1) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu","(1) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","(2) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(2) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(2) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(2) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa."]
["","","","","(3) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori).","(3) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori).","(3) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori).","(3) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori)."]
["","","","","","(4) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima"]
["Kućište","Boja","","","Daikin bijelo","","Daikin bijelo","Daikin bijelo"]
["","Materijal","","","Pocinčana čelična ploča obojena poliesterom","","Pocinčana čelična ploča obojena poliesterom","Pocinčana čelična ploča obojena poliesterom"]
["Dimenzije","Uređaj","Visina","mm","1573","","1573","1573"]
["","","Širina","mm","766","","766","766"]
["","","Dubina","mm","396","","396","396"]
["Težina","Uređaj","","kg","60","","64","66"]
["Radna tvar","Tip","","","R-410A","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","2087.5","","2087.5","2087.5"]
["Napajanje","Naziv","","","W1","","W1","W1"]
["","Faza","","","3N~","","3N~","3N~"]
["","Frekvencija","","Hz","50","","50","50"]
["","Napon","","V","400","","400","400"]