{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","Visoko","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","Nizak","dBA","35","39","40"]
["","Hlađenje","Nizak","dBA","35","39","40"]
["","","Visoko","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Radni priručnik","","","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik"]
["","Deklaracija o sukladnosti","","","Deklaracija o sukladnosti","Deklaracija o sukladnosti","Deklaracija o sukladnosti"]
["","Drenažno crijevo","","","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo"]
["","Metalna stezaljka","","","Metalna stezaljka","Metalna stezaljka","Metalna stezaljka"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice"]
["","Stezaljke","","","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke"]
["","Stezaljka podloške","","","Stezaljka podloške","Stezaljka podloške","Stezaljka podloške"]
["","Materijal za izolaciju i brtvljenje spoja","","","Materijal za izolaciju i brtvljenje spoja","Materijal za izolaciju i brtvljenje spoja","Materijal za izolaciju i brtvljenje spoja"]
["","Koljeno","","","Koljeno","Koljeno","Koljeno"]
["","Uzorak za montažu","","","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu","Uzorak za montažu"]
["","Blokirajući materijal","","","Blokirajući materijal","Blokirajući materijal","Blokirajući materijal"]
["","L-oblik cjevovoda","","","L-oblik cjevovoda","L-oblik cjevovoda","L-oblik cjevovoda"]
["","Vijci","","","Vijci","Vijci","Vijci"]
["","Neutkano platno","","","Neutkano platno","Neutkano platno","Neutkano platno"]
["Upravljački sustavi","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Promjer cjevovoda","Liquid","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","OD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Sound power level","Hlađenje","","dBA","59","64","65"]
["","Grijanje","","dBA","59","64","65"]
["Dimenzije","Jedinica","Širina","mm","950","950","950"]
["","","Dubina","mm","950","950","950"]
["","","Visina","mm","198","198","198"]
["Kućište","Materijal","","","Smola","Smola","Smola"]
["","Colour","","","Svježe bijelo","Svježe bijelo","Svježe bijelo"]
["Težina","Jedinica","","kg","25","26","26"]
["Odvod do visine","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Naziv","","","VE","VE","VE"]
["","Napon","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]